
         指紋差勤系統說明

    歡迎使用指紋差勤系統！本檔案向您提供關於該系統的
簡單說明。請認真閱讀本檔案以幫助您正確安裝本系統。

一、系統執行需求：

    Microsoft Windows 98(SE) 或
    Microsoft Windows 2000

    32M 或更多記憶體(RAM)

    通用串列匯流埠(USB Port)

    U.are.U2000/ YL2000 指紋掃描器

    Pentium 166MHz 或更好的 CPU

    CD-ROM 驅動器（CD-ROM 安裝時需要） 

二、安裝 U.are.U 指紋掃描器及其指紋差勤系統軟體

1、安裝指紋掃描器
   如果您還沒有在您的計算機上安裝指紋掃描器驅動程式，安
裝程式會要求您安裝該驅動程式。
 
   在安裝指紋掃描器驅動程式前，如果您已經把指紋掃描器連
接到 PC，請斷開連線。
   設備驅動程式安裝前，您需要確保 PC 的 USB 埠工作正常，
並且能夠在“控制台” -> “系統” -> “設備管理器” 中看到
“通用串列匯流排” 的至少 “USB Root Hub” 和
“...Universal Host Controller” 兩個設備。

    如果安裝程式要求您輸入一個16位的加密碼值，請輸入
“1234567890123456”即可。

    指紋掃描器在安裝設備驅動程式前不能連接到 PC 上，
在安裝過程結束時，請把指紋辨識器連接到PC 的 USB 埠上，
之後依提示進行操作。
 
2、安裝指紋差勤系統
    運行 CDROM 根目錄上 setup.exe 程式。
    選擇要安裝指紋差勤系統的目錄，安裝程式將會把程式文
件和資料檔案安裝到該目錄下，並在 PC 桌面上自動建立程式的快捷。

三、登記註冊

    為了得到最新產品技術訊息和取得技術支援，請您登記註冊。
閱讀 register.txt 檔案以獲取註冊指導。

四、安裝碟說明

setup.exe 	指紋差勤系統安裝程式
readme.txt	本檔案
register.txt	軟體註冊登記表
driver\		指紋掃描器驅動程式
mdac\		Microsoft 資料庫支援




